新疆地表反射率8天合成数据（2000-2018年）
英文名称：Eight-day composite data of surface reflectance in Xinjiang (2000-2018)
数据共享方式：申请获取
数据分类：中分辨率成像光谱仪
数据集摘要
本数据集包含覆盖新疆及其周边缓冲区的地表反射率8天合成栅格序列，空间分辨率为 500 m，时间范围为 2000—2018年。数据包含 MOD09A1 第1—7波段：B1红波段（620–670 nm）、B2近红外（841–876 nm）、B3蓝（459–479 nm）、B4绿（545–565 nm）、B5短波红外1（1230–1250 nm）、B6短波红外2（1628–1652 nm）、B7短波红外3（2105–2155 nm）。原始图像为 MODIS Sinusoidal 投影，经处理后统一为WGS84 经纬度（EPSG:4326） 数据目录组织：包含四个数据目录：origin目录下是原始hdf格式的分幅文件，origintif目录下是tif格式数据文件，由hdf格式文件转换格式后获得，每个分幅包含13个子数据集，每个子数据集存为单独的tif格式文件；mos目录下是拼接数据文件，由红、近红、蓝、绿四个波段的分幅数据拼接而成；rgb目录下是彩色合成数据文件，采用近红、红、绿三个波段合成，突出植被信息。 本数据适用于新疆植被指数（NDVI/EVI）、水体指数（NDWI/MNDWI）、裸土与城镇指数等遥感指数提取，还可用于雪盖识别、干旱与荒漠化监测、绿洲—荒漠过渡带物候分析、生态系统质量评估以及长时间序列土地覆盖与生态参量反演。
数据源描述
以 NASA MODIS/Terra MOD09A1（MODIS/Terra Surface Reflectance 8-Day L3 Global 500m SIN Grid） 为数据源
数据加工方法
以 NASA MODIS/Terra MOD09A1（MODIS/Terra Surface Reflectance 8-Day L3 Global 500m SIN Grid） 为数据源，经过格式转换、投影转换、波段提取、分幅拼接、彩色合成处理。
数据质量描述
基本信息
采集时间：2000/04/06-2018/12/31
采集地点：新疆 
数据量：2.1 TiB
数据格式：hdf, tif格式
数据空间分辨率(/米)：500
数据时间分辨率：8天
坐标系： WGS84 
关键词标签
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数据服务信息
联系人：李锦
服务电话：0991-7823121
服务邮箱：datacenter@ms.xjb.ac.cn
联系信息
数据贡献者：方晖 
元数据作者：方晖   
数据管理者：方晖
项目支持信息
引用和标注
为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。
中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于干早区生态与资源科学数据中心(https://data.dcxjegi.cn)。
英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by Arid Land Ecology and Resources Science Data Center(https://data.dcxjegi.cn).
数据引用：
方晖. 新疆地表反射率8天合成数据（2000-2018年）. 干旱区生态与资源科学数据中心(https://data.dcxjegi.cn), 2026. 




